8.8.8.8 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=58
8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=58
8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=58
8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =6ms TTL=58

8.8.8.8 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
    最小 = 4ms、最大 = 6ms、平均 = 4ms
